Microsoft Windows [version 10.0.18363.720]

(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\WINDOWS\system32>arp -a

Interface : 169.254.123.3 --- 0x4

 Adresse Internet Adresse physique Type

 169.254.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statique

 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statique

 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statique

 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb statique

 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statique

 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statique

Interface : 192.168.1.39 --- 0x15

 Adresse Internet Adresse physique Type

 192.168.1.1 00-25-15-3b-e9-ec dynamique

 192.168.1.23 20-4e-7f-0b-04-00 dynamique

 192.168.1.31 ac-fd-ce-5a-0e-d3 dynamique

 192.168.1.49 28-56-5a-74-fb-2a dynamique

 192.168.1.52 00-04-30-23-38-0f dynamique

 192.168.1.59 f4-f5-d8-8f-55-94 dynamique

 192.168.1.64 90-e6-ba-4b-19-d8 dynamique

 192.168.1.80 88-30-8a-7d-b2-bc dynamique

 192.168.1.82 00-11-32-1c-14-1e dynamique

 192.168.1.91 f4-b7-e2-aa-1e-80 dynamique

 192.168.1.100 72-ec-e4-5d-6f-ea dynamique

 192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statique

 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statique

 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statique

 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb statique

 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statique

 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statique

 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statique

Interface : 192.168.1.31 --- 0x19

 Adresse Internet Adresse physique Type

 192.168.1.1 00-25-15-3b-e9-ec dynamique

 192.168.1.23 20-4e-7f-0b-04-00 dynamique

 192.168.1.39 08-62-66-b5-dc-0a dynamique

 192.168.1.49 28-56-5a-74-fb-2a dynamique

 192.168.1.52 00-04-30-23-38-0f dynamique

 192.168.1.59 f4-f5-d8-8f-55-94 dynamique

 192.168.1.64 90-e6-ba-4b-19-d8 dynamique

 192.168.1.82 00-11-32-1c-14-1e dynamique

 192.168.1.91 f4-b7-e2-aa-1e-80 dynamique

 192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statique

 224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 statique

 224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 statique

 224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb statique

 224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc statique

 239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa statique

 255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff statique

C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

 Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : Chapeau

 Suffixe DNS principal . . . . . . :

 Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride

 Routage IP activé . . . . . . . . : Non

 Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local\* 14 :

 Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

 Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : AE-FD-CE-5A-0E-D3

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

 Configuration automatique activée. . . : Oui

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local\* 15 :

 Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

 Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #7

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : AC-FD-CE-5A-0E-D4

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

 Configuration automatique activée. . . : Oui

Carte Ethernet Kaper adapter 1 :

 Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

 Description. . . . . . . . . . . . . . : Kaspersky Security Data Escort Adapter

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-1A-60-F2-D6

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non

 Configuration automatique activée. . . : Oui

Carte Ethernet Ethernet :

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

 Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 08-62-66-B5-DC-0A

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

 Configuration automatique activée. . . : Oui

 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a413:8d99:5c8:9731%21(préféré)

 Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.39(préféré)

 Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0

 Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 26 avril 2020 05:18:47

 Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 27 avril 2020 08:46:03

 Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

 Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 419979878

 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-B3-41-16-08-62-66-B5-DC-0A

 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

 NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

Carte Ethernet Cyber :

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

 Description. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-16-6E-B6-E1

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non

 Configuration automatique activée. . . : Oui

 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::505a:aa16:e8b:56e7%4(préféré)

 Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 169.254.123.3(préféré)

 Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0

 Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 335609622

 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-B3-41-16-08-62-66-B5-DC-0A

 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

 fec0:0:0:ffff::2%1

 fec0:0:0:ffff::3%1

 NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

Carte réseau sans fil WIFI 9 :

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

 Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5

 Adresse physique . . . . . . . . . . . : AC-FD-CE-5A-0E-D3

 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui

 Configuration automatique activée. . . : Oui

 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::69d3:a056:d7a:30fd%25(préféré)

 Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.31(préféré)

 Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0

 Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 26 avril 2020 08:56:11

 Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : lundi 27 avril 2020 08:56:11

 Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

 Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

 IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 699203022

 DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-B3-41-16-08-62-66-B5-DC-0A

 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

 NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé

C:\WINDOWS\system32>

















