Procédure de redémarrage de la Blyssbox :

1. Connexion réseau de votre Blyssbox en mode filaire (via le câble réseau Ethernet fourni) à votre routeur/box internet.
2. Extinction de votre Blyssbox via le bouton ON / OFF située au dos de celle-ci (maintenir le bouton jusqu'au "bip").
3. Une fois votre Blyssbox éteinte, déconnectez le câble d'alimentation puis la batterie de celle-ci.
4. Appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 10 secondes.
5. Reconnectez la batterie de votre système.
6. Appuyez sur le bouton ON/OFF de votre Blyssbox jusqu'au double "bip" (environ 15/20 secondes).
7. Reconnectez le câble d'alimentation de votre Blyssbox.
8. La Blyssbox devrait télécharger 'les fichiers de backup', puis 'les fichiers de mise-à-jour' pour enfin 'être opérationnelle'.